Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0260 EMIPRO Sp.z o.o.
Opis projektu:		

Temperatura powietrza= 10°C	Wilgotność względna RH = 70%	
  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 2
Lp	Symbol	x[m]	y[m]	z[m]	LWA[dB]	K0	
1	zw1	456,3	241,1	30,0	75,0	3	
2	zw2	455,3	315,5	22,0	75,0	3	
Ź R Ó D Ł A - B U D Y N K I,    liczba = 4
Lp	Symbol	x[m] A y[m]	x[m] B y[m]	x[m] C y[m]	x[m] D y[m]	h[m]	h0[m]	hw[m]	
1	zb3	 424,6;247,4	 429,3;263,2	 475,0;249,4	 470,4;232,7	 20,0	0,0	-.-	
	Ściana nr	1	2	3	4	dach			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
	L wew [dB]	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
	Izol.R[dB]	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0			
2	zb4	 434,3;262,2	 439,0;278,3	 480,1;265,9	 475,4;249,8	 20,0	0,0	-.-	
	Ściana nr	1	2	3	4	dach			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
	L wew [dB]	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
	Izol.R[dB]	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0			
3	zb5	 434,0;280,6	 446,7;321,2	 492,4;308,1	 480,1;265,5	 20,0	0,0	-.-	
	Ściana nr	1	2	3	4	dach			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
	L wew [dB]	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
	Izol.R[dB]	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0			
4	zb6	 455,7;319,8	 463,7;348,7	 501,1;337,3	 492,8;308,4	 20,0	0,0	-.-	
	Ściana nr	1	2	3	4	dach			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
	L wew [dB]	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
	Izol.R[dB]	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0			

Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 2
Lp	Symbol	xp [m]	yp [m]	zp [m]	xk [m]	yk [m]	zk [m]	LWA [dB]	K0	
1	zl15	526,8	363,1	1,0	497,4	273,6	1,0	96,4	3	
2	zl16	527,8	364,8	1,0	533,2	363,1	1,0	66,8	3	

Ź R Ó D Ł A   P R Z E S T R Z E N N E,     liczba = 1
Lp	Symbol	x [m]	y [m]	h[m]	h0[m]	LWA [dB]	L.ścian	
1	zp1	430,3
434,3
438,6
433,6	264,2
279,9
278,6
263,2	10,0	0,0	80,0	5	
E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 4
Lp	Symbol	x[m] A y[m]	x[m] B y[m]	x[m] C y[m]	 x[m] D y[m]	h[m]	h0[m]	hw[m]	
1	e1	 549,2;246,4	 568,3;306,4	 580,6;302,1	 562,6;241,1	 10,0	0,0	-.-	
	Bok nr	1	2	3	4	góra			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
2	e2	 571,9;318,8	 575,3;331,9	 598,7;325,2	 594,6;312,1	 10,0	0,0	-.-	
	Bok nr	1	2	3	4	góra			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
3	e3	 381,8;260,5	 396,2;247,4	 421,6;276,9	 408,2;290,7	 10,0	0,0	-.-	
	Bok nr	1	2	3	4	góra			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
4	e4	 422,3;277,3	 427,3;296,4	 420,3;303,1	 408,2;290,7	 10,0	0,0	-.-	
	Bok nr	1	2	3	4	góra			
	Wsp.odb.ß	1,0	1,0	1,0	1,0				
S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I
Xmin[m]	Xmax[m]	Ymin[m]	Ymax[m]	dx[m]	dy[m]	 z[m]	Ltła[dB]	
0,0	1100,0	0,0	600,0	10,0	10,0	4,0	0,00